# C6 devkit has 8 MB flash
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_8MB=y

# Enable ULP
CONFIG_ULP_COPROC_ENABLED=y
CONFIG_ULP_COPROC_TYPE_LP_CORE=y
CONFIG_ULP_COPROC_RESERVE_MEM=8192

# Set log level
CONFIG_BOOTLOADER_LOG_LEVEL_WARN=y
CONFIG_BOOTLOADER_LOG_LEVEL=2
CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL_WARN=y
CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL=2

# Arduino settings
CONFIG_AUTOSTART_ARDUINO=y
CONFIG_FREERTOS_HZ=1000
CONFIG_MBEDTLS_PSK_MODES=y
CONFIG_MBEDTLS_KEY_EXCHANGE_PSK=y
