# CONFIG_AUTOSTART_ARDUINO is not set
# CONFIG_WS2812_LED_ENABLE is not set
CONFIG_FREERTOS_HZ=1000
CONFIG_MBEDTLS_PSK_MODES=y
CONFIG_MBEDTLS_KEY_EXCHANGE_PSK=y
CONFIG_BOOTLOADER_COMPILER_OPTIMIZATION_SIZE=y
CONFIG_COMPILER_OPTIMIZATION_SIZE=y
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_4MB=y
CONFIG_ESPTOOLPY_HEADER_FLASHSIZE_UPDATE=y

# Override some defaults so BT stack is enabled
# in this example
#
# BT config
#
CONFIG_BT_ENABLED=y
CONFIG_BTDM_CTRL_MODE_BLE_ONLY=y
CONFIG_BTDM_CTRL_MODE_BR_EDR_ONLY=n
CONFIG_BTDM_CTRL_MODE_BTDM=n
CONFIG_BT_BLUEDROID_ENABLED=n
CONFIG_BT_NIMBLE_ENABLED=y

#
# Arduino Configuration
#
#
# Disable all Arduino included BLE libraries
#
CONFIG_ARDUINO_SELECTIVE_COMPILATION=y
# CONFIG_ARDUINO_SELECTIVE_WiFiProv is not set
# CONFIG_ARDUINO_SELECTIVE_BLE is not set
# CONFIG_ARDUINO_SELECTIVE_BluetoothSerial is not set
# CONFIG_ARDUINO_SELECTIVE_SimpleBLE is not set
# end of Arduino Configuration